**Рулоны ПЕНОФОЛ® 2000 тип C**

Самоклеящийся материал голубого цвета на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и клеевым слоем с другой стороны, закрытым защитным слоем.

*Рекомендуется для утепления систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, изоляция технологического оборудования.*

[Полное описание](http://zavodlit.ru/catalog.html?cid=29) [Технические характеристики](http://zavodlit.ru/catalog.html?cid=29) [Сертификаты](http://zavodlit.ru/catalog.html?cid=29) [Прайс-лист](http://zavodlit.ru/catalog.html?cid=29) [Менеджеры](http://zavodlit.ru/catalog.html?cid=29)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** |  **Толщина, мм** |  **Ширина, мм** |  **Длина, м** | **Розничная цена с НДС руб./м²** |
| 1 | 3 | 600 | 10 |  129,78 |
| 2 | 3 | 600 | 15 |  128,94 |
| 3 | 3 | 600 | 30 |  126,56 |
| 4 | 3 | 1200 | 30 |  125,36 |
| 5 | 4 | 600 | 10 |  149,06 |
| 6 | 4 | 600 | 15 |  148,23 |
| 7 | 4 | 600 | 30 |  145,85 |
| 8 | 4 | 1200 | 30 | 144,67 |
| 9 | 5 | 600 | 10 | 161,74 |
| 10 | 5 | 600 | 15 | 160,93 |
| 11 | 5 | 600 | 30 |  158,57 |
| 12 | 5 | 1200 | 30 |  157,39 |
| 13 | 6 | 600 | 30 |  171,29 |
| 14 | 8 | 600 | 15 |  199,90 |
| 15 | 8 | 1200 | 15 | 198,25 |
| 16 | 10 | 600 | 15 |  227,28 |
| 17 | 10 | 1200 | 15 |  225,65 |
| 18 | 13 | 600 | 15 | 357,66 |
| 19 | 15 | 600 | 10 |  439,67 |
| 20 | 15 | 600 | 15 |  437,92 |
| 21 | 20 | 600 | 10 |  535,30 |
| 22 | 25 | 600 | 10 | 600,90 |
| 23 | 30 | 600 | 10 |  668,26 |
| 24 | 35 | 1100 | 2 |  780,05 |
| 25 | 40 | 1100 | 2 | 878,17 |
| 26 | 50 | 1100 | 2 |  1 126,83 |